**Приложение 21**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование товара | Характеристика товара | | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Бинт марлевый гипсовый | Соответствие нормативным документам | ГОСТ 31626-2012 | Российская Федерация | шт | 480 | 22,20 | 10656,00 |
| Длина бинта, м | 3 |  |  |  |  |
| Ширина бинта, см | 10 |  |  |  |  |
| Масса бинта, г | 150 |  |  |  |  |
| Поверхностная плотность гипсового бинта, г/м2 | 385 |  |  |  |  |
| Осыпаемость гипсовой композиции, % | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Бинт марлевый гипсовый | Соответствие нормативным документам | ГОСТ 31626-2012 | Российская Федерация | шт | 300 | 32,98 | 9894,00 |
| Длина бинта, м | 3 |  |  |  |  |
|  | Ширина бинта, см | 15 |  |  |  |  |
| Масса бинта, г | 225 |  |  |  |  |
| Поверхностная плотность гипсового бинта, г/м2 | 385 |  |  |  |  |
| Осыпаемость гипсовой композиции, % | 10 |  |  |  |  |
| Время образования устойчивой формы, мин | 5-10 |  |  |  |  |
| 3 | Бинт марлевый гипсовый | Соответствие нормативным документам | ГОСТ 31626-2012 | Российская Федерация | шт | 180 | 43,79 | 7882,20 |
| Длина бинта, м | 3 |  |  |  |  |
| Ширина бинта, см | 20 |  |  |  |  |
| Масса бинта, г | 300 |  |  |  |  |
| Поверхностная плотность гипсового бинта, г/м2 | 385 |  |  |  |  |
| Осыпаемость гипсовой композиции, % | 10 |  |  |  |  |
| Время образования устойчивой формы, мин | 5-10 |  |  |  |  |
| 4 | Бинт марлевый гипсовый | Соответствие нормативным документам | ГОСТ 31626-2012 | Российская Федерация | шт | 60 | 43,78 | 2626,80 |
| Длина бинта, м | 3 |  |  |  |  |
| Ширина бинта, см | 20 |  |  |  |  |
| Масса бинта, г | 300 |  |  |  |  |
| Поверхностная плотность гипсового бинта, г/м2 | 385 |  |  |  |  |
| Осыпаемость гипсовой композиции, % | 10 |  |  |  |  |
| Время образования устойчивой формы, мин | 5-10 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | **31 059,00** |